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Ri(config)#router rip
R1(config-router)#neighbor 123.
R1(config-router)#neighbor 123.
Ri(config-router)#exit
Ri(config)#int s1/6
Ri(config-if)#no ip spl
Ri(config-if)#no ip split-horizon
Ri(config-if)#ll

1.1.2
113
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& Capturing from Standard input [R1 Serial1/0 to FRSW1 1]
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Command: Response (2)

Route Tag: @
Ip Address: 2.2.2.0

Netmask: 255.255.255.0

Next Hop: 0.0.0.0
Metric: 1
Address.

User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
Routing Information Protocol
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Protocol Lengtt Info

14 STATUS ENQUIRY
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14 STATUS
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24 STATUS.
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3.3.3.0, Metric: 2
Address Family: 1P (2)
Route Tag: @
Ip Address: 3.3.3.0
Netmask: 255.255.255.0
Next Hop: 0.0.0.0
Metric: 2

» TP Address

23.1.1.0, Metric
« ¥
® B standard input: <live capture in progresss

- 162
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& Capturing from Standard input [FRSW1 3 to R3 Serial1/0] - o x
TYO BRO AW OISO BHOQ =40 SAQ HIW PHW EFO SSUM

ADAOCO MEBRR Re>=t W Qe emm

R 54 2E 22 <Cti/> B+

N Time Source Protocol Lengtt Info

14 STATUS ENQUIRY
13 STATUS

6 11.057842 14 STATUS ENQUIRY
7 11.057842 24 STATUS.

10 21.043318 14 STATUS ENQUIRY
11 21.043315 13 STATUS

16 31.057178 14 STATUS ENQUIRY
17 31.057178 14 STATUS

4 >
» Packet, 116 bytes on wire (928 bits), 116 bytes captur 48 o1 08 00 45 cO 00 70 00 00 00 00 02 11 bf b1 H--E- |
» Frame Rela 17 61 61 62 6 6 66 69 62 68 62 68 60 5c 3a 36
3 pr v 4 1.1 02 02 00 00 Ff £f 00 02 63 69 73 63 67 00 00 00
» User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520 @0 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 01 01 61 00
~ Routing Information Protocol FF £F £f 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 02 00 00
Command: Response (2) 03 03 03 00 Ff Ff Ff 00 00 00 00 00 00 00 00 01
Version: RIPV2 (2) 00 02 00 00 7b 01 01 00 f Ff Ff 00 00 00 00 00 {
~ Authentication: Simple Password 20 00 00 01
Authentication type: Simple Password (2)
Password: cisco
» Ip Address: 1.1.1.0, Metric: 2
» Ip Address: 3.3.3.0, Metric: 1
b Ip Address: 123.1.1.0, Metric: 1
4 O] >

® B standard input: <live capture in progress> 217
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Protocol Lengtt Info

140 311.053089 14 STATUS ENQUIRY
141 311.054089 24 STATUS.

321.079655 14 STATUS ENQUIRY
321.079655 13 STATUS

331.046555 14 STATUS ENQUIRY
331.046555 13 STATUS

ice 1

341.025154 96 Response

341.040746 14 STATUS ENQUIRY
13 STATUS

351.066325 14 STATUS ENQUIRY
351.066325 14 STATUS

48 d1 08 00 45 c0 00 Sc 00 00 00 00 02 11 b
7b @1 01 01 7b 01 01 03 02 €5 02 €5 00 45 3d
02 02 00 00 Ff Ff 00 03 00 2c 0a 14 00 00 00
User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520 @0 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 01 01 01
Routing Information Protocol FF £F £f 00 00 00 00 00 00 00 00 01 Ff Ff 00
Command: Response (2) 73 3¢ 86 eb 3c 56 0 61 d6 83 76 c4 15 92 2e a3 s> <V
Version: RIPV2 (2)
Keyed Message Digest
Authentication type: Keyed Message Digest (3)
Digest Offset: 44

282885

Zero adding:
» Authentication Data Trailer

1

~ I Address: 1.1.1.0, Metri
Address Family: 1P (2)
Route Tag: @
Ip Address: 1.1.1.0
Netmask: 255.255.255.0





